

**датчик включения уличного освещения на 12 вольт**

Этот датчик удобно использовать на объектах, которые не обслуживаются людьми (дачи, гаражи и т. д.). Вечером, когда на улице начнет темнеть, лампочка (или другое устройство) включится, Как станет светло - выключится. Можно использовать как недорогую защиту от воров!

* Предназначен для включения или выключения света  днем и ночью без ручного управления (автоматически).
* Широкое применение: подъезды домов, уличное освещение, и другие места.
* Также может поместиться в солнечные светильники и фонари, или автомобили, мотоциклы, электрические машины и другие
* Напряжение питания 12 вольтовые лампы и фонари или оборудования.
* Простой в установке и удобен в использовании.

Спецификация:

* Модель:as-10-12.
* Входное напряжение: постоянный или переменный ток 12 Вольт.
* Выходное напряжение: постоянный или переменный ток 12 Вольт.
* Максимальный ток нагрузки: 10А.
* Частота:50-60Гц.
* Размер: 4.5 см x 3.5 см x 5 см.